新桥选煤厂减速机技术规格书
一、项目简介及使用地点

新桥选煤厂手选矸石皮带需备用减速机。为保证采购设备满足现场使用，具体技术要求如下：
二、货物名称及供货范围
	序号
	货物名称
	数 量
	技 术 参 数
	备注

	1
	齿轮减速机
	1台
	传动比：24.9；电机型号：Y132M-4，功率:7.5KW，转速:1460r/min，电压：380V；从输出轴方向看，接线盒在右侧。
	全资进口品牌


三、主要部件（或设备）配置要求

1、减速机、电机均为全资进口品牌。
2、减速机外表面应光洁，平整。各联结件，紧固件不得有松动现象。

3、减速机输入轴用手转动时，必须轻松平稳，无卡住现象。

4、整机负载运行平稳，不得出现冲击和不均匀噪声等现象。

5、减速机密封处，结合处不得有漏油现象。

6、在额定负载和额定转速下，减速机的噪音不应大于80db(A)，温升不超过65度，最高油温不超过95度。

7、蜗杆和蜗轮轴的轴向间隙就符合规定，蜗杆蜗轮的齿面接触斑点应符合要求。

四、货物使用环境及范围
环境温度不超过40℃，相对湿度不超过90%；

五、安装、调试要求
1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。
2、设备需要安装时，使用人提前4天与出卖人联系，出卖人接到使用人的电话后，3日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

六、服务及质保要求

1、出卖人免费为使用人培训操作维护人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。

2、质保期为到货之日起18个月或自设备调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

七、运输及包装要求

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

a、产品名称型号

b、主要技术参数

c、 制造厂名称

d、 制造日期

2、产品外露加工表面应涂防锈油脂，防锈油封有效期为一年。

3、包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：

a)收货单位地址、名称和到站站名。

b)名称、型号。

c)制造厂名称、出厂编号和日期。

d)产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号。

e)贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。

4、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

5、随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

八、供应商须提供技术资料要求

出卖人签订本协议10天内应提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：样本、安装尺寸图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等1套（含电子版一份）。

九、其他
除技术参数满足外应保证安装尺寸与现用尺寸可以互换。具体型号根据出卖人实际情况定。
                                 二〇一五年三月十二日
